

**Lenkberechtigung Festlanhänger**


Hier kannst du berechnen, ob du mit deinem Auto den Festlanhänger ziehen darfst. In der Tabelle kannst du die **höchstzulässige Anhängelast bei gebremsten Anhängern**, sowie das **höchstzulässige Gesamtgewicht** deines Autos eintragen und anhand beider Werte wird berechnet ob du den Anhänger mit dem B-Schein lenken darfst. Einerseits muss die **höchstzulässige Anhängelast bei gebremsten Anhängern** deines Auto mindestens 1300kg betragen, andererseits darf das Gesamtgewicht des Gespanns nicht mehr als **3500kg** betragen. Bei Fragen kannst du dich gerne beim JVP-Büro, unter [0732 7620600](https://www.google.com/search?q=jvp+o%C3%B6&oq=jvp+o%C3%B6&aqs=chrome.0.69i59j69i60l2.2382j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8) oder via Mail unter [jvp@jvp.or. at](mailto:jvp@jvp.or.%20at) melden.






Hier findest du eine genaue Erklärung:

**Ziehen schwerer Anhänger ohne E**

Mit der Führerscheinklasse B dürfen auch schwere Anhänger gezogen werden, sofern die Summe beider **höchst zulässigen Gesamtmassen** 3,5t (Summe hzGM max. 3500kg)übersteigt. Ein schwerer Anhänger ist ein Anhänger mit hzGM von mehr als 750kg. Daraus ergibt sich:

*Ab 2013 entfällt die Bestimmung, dass die hzGM der Anhänger nicht größer als die Eigenmasse des Zugfahrzeuges sein darf!*

Beispiel - Ziehen von schweren Anhängern ohne E

**Erklärung Code 96 ohne E**

Ein Standard-PKW (z.B.: Golf, Focus) zieht einen schweren Anhänger. Da die Fahrzeugkombination mit der **Summe der höchst zulässigen Gesamtmassen nicht über 3.500kg** ist, darf dieser Anhänger ohne zusätzliche Ausbildung mit diesem Fahrzeug gezogen werden.